ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
 ПО МАРКИРОВАНИЮ ОБЖИМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРОВ И КАПСЮЛЕЙ-ДЕТОНАТОРОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГИЛЬЗАХ 
      
СОГЛАСОВАНА Минуглепромом СССР, Минчерметом СССР, Минцветметом СССР, Мингео СССР, МВД СССР 
         
УТВЕРЖДЕНА постановлением Госгортехнадзора СССР от 05.10.84 N 48.
 
Внесены изменения и дополнения, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 19.08.92 N 22
 
Настоящая инструкция является дополнением к Единым правилам безопасности при взрывных работах, ее требования обязательны для всех предприятий, организаций и учреждений страны, выполняющих взрывные работы. 

 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая инструкция является дополнением к Единым правилам безопасности при взрывных работах, ее требования обязательны для всех предприятий, организаций и учреждений страны, выполняющих взрывные работы, за исключением предприятий и организаций Министерства обороны СССР.
 
1.2. Положения о рабочих инструкциях.
 
1.2.1. Настоящая инструкция по маркированию электродетонаторов и капсюлей-детонаторов является типовой, поэтому на каждом предприятии (организации), руководствуясь ее положениями, должна быть составлена рабочая инструкция.
 
1.2.2. Рабочая инструкция должна соответствовать требованиям настоящей Типовой инструкции, а также учитывать особенности технических средств, организации и условий ведения взрывных работ на предприятии (организации).
 
1.2.3. Разработанная предприятием (организацией) рабочая инструкция подлежит утверждению техническим директором (главным инженером) производственного объединения (комбината, треста, геологоразведочной экспедиции и т.п.) и согласованию с местным органом госгортехнадзора.
 
1.2.4. С момента введения в действие на предприятии (организации) рабочей инструкции запрещается выдавать и применять для производства взрывных работ средства инициирования, маркированные иными способами и средствами.
 
1.3. Способ и средства маркирования электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах.
 
1.3.1. Для маркирования электродетонаторов и капсюлей-детонаторов применяются маркираторы, состоящие из головки маркировочной ЛД07.771.00.00.00.ПС, щитка нагрудного и основания (приложения 1, 2) или другие маркировочные устройства обжимного типа, допущенные Госгортехнадзором СССР.
 
Головки маркировочные, а также клейма должны изготовляться централизованно.
 
Головка маркировочная располагается за нагрудным щитком из оргстекла толщиной не менее 8 мм или другого материала, обеспечивающего удовлетворительную видимость и безопасность оператора в случае взрыва изделия в процессе его маркирования (приложение 2).
 
Головка маркировочная должна быть надежно укреплена на деревянном или металлическом основании (столе, тумбе и т.п.).
 
В целях недопущения накопления зарядов статического электричества на основании головки маркировочной или нагрудном щитке при относительной влажности воздуха ниже 70% они должны быть надежно заземлены. Сопротивление заземления должно быть не более 100 Ом. Если поверхность основания деревянная, то она должна быть покрыта полупроводящим листовым материалом с удельным сопротивлением от 10 до 10 Ом·см.
 
Для предотвращения накопления зарядов статического электричества на одежде оператора она должна обрабатываться препаратом "Антистатик", "Чародейка" и т.п. не реже 1 раза в месяц.

1.3.2. Нанесение маркировочных знаков на электродетонаторы должно производиться на 1,0-3,0 мм ниже нижнего зига заводской обжимки гильзы (соединения капсюля-детонатора с электровоспламенителем).
 
1.3.3. Маркирование капсюлей-детонаторов осуществляется до изготовления зажигательных трубок в соответствии с требованиями раздела 7 приложения 1 настоящей инструкции.
 
При применении маркировочных устройств обжимного типа, допущенных для этих целей Госгортехнадзором СССР, маркирование может производиться одновременно с обжимом дульца капсюля-детонатора вокруг огнепроводного шнура (изготовлением зажигательной трубки).
 
1.3.4. Маркировочные знаки должны быть нанесены равномерно и четко без нарушения герметичности маркируемого электродетонатора и целостности гильзы капсюля-детонатора. В случае образования трещин изделия должны быть уничтожены в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах.
 
1.3.5. Каждая головка маркировочная должна иметь резервный и рабочий комплекты кернов для выдавливания маркировочных индексов на гильзах средств инициирования.
 
1.3.6. Общая потребность предприятия (организации) в маркираторах устанавливается, исходя из максимального суточного расхода средств инициирования и средней производительности головки маркировочной ЛД07.771.00.00.00. (одна тыс. шт. изделий в смену). При этом каждое предприятие (организация) должно быть обеспечено резервной головкой маркировочной.
 
1.3.7. Количество применяемых маркираторов должно определяться в каждом конкретном случае, исходя из необходимости своевременного обеспечения взрывников (мастеров-взрывников)* маркированными средствами инициирования с учетом достигнутой производительности маркирования. 
____________________ 
* Далее по тексту "взрывник".
 
1.3.8. Резервные головки маркировочные, а также запасные наборы маркирующих кернов должны храниться на складах взрывчатых материалов (ВМ).
 
1.3.9. Маркированные изделия должны храниться в кассетах, которые укладываются в шкаф или на стеллаж. На каждую кассету наносится номер, присвоенный взрывнику. Кассета должна вмещать максимальное количество маркированных средств инициирования, необходимых для выполнения взрывником работ по наряду-путевке. При хранении кассет на расходном складе ВМ они могут быть изготовлены из дерева или фанеры толщиной не менее 5 мм. Рекомендуемая конструкция кассет и шкафа для их хранения приведены в приложении 3. При изготовлении шкафа или стеллажа целесообразно предусмотреть места для размещения резервных кассет.
 
Если кассеты предполагается хранить в подземных раздаточных камерах или участковых пунктах хранения ВМ, то они должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ведомственных инструкций по устройству и эксплуатации подземных раздаточных камер и участковых пунктов хранения ВМ.
 
1.3.10. Места расположения маркираторов и шкафов (стеллажей) для хранения кассет с маркированными средствами инициирования в каждом конкретном случае должен устанавливать технический руководитель предприятия (организации) по согласованию с местным органом госгортехнадзора. При выборе места расположения необходимо руководствоваться следующим:
 
1.3.10.1. Допускается располагать маркираторы в камерах для проверки электродетонаторов или для изготовления зажигательных трубок расходного склада ВМ, а также в специально оборудованных камерах.
 
1.3.10.2. При установке в одной камере расходного склада ВМ нескольких маркираторов они должны быть отделены друг от друга деревянными перегородками толщиной не менее 10 см или металлическими листами толщиной не менее 5 мм.
 
1.3.10.3. При необходимости производить маркирование средств инициирования непосредственно в подземной раздаточной камере ВМ местом расположения маркиратора может служить рабочий стол раздатчика, изолированный деревянной стенкой толщиной не менее 10 см со стороны места хранения средств взрывания и взрывчатых веществ. Это требование является необязательным, если средства взрывания и взрывчатые вещества хранятся в металлических шкафах.
 
1.3.10.4. Допускается хранение в камере выдачи расходного склада ВМ маркированных средств инициирования в количестве сменной потребности в кассетах, уложенных в шкаф или на стеллаж.
 
1.3.10.5. Допускается располагать шкаф (стеллаж) с маркированными средствами инициирования в тупиковой выработке расходного склада ВМ.
 
1.3.10.6. Запрещается располагать маркиратор и шкаф (стеллаж) для хранения маркированных средств инициирования в одной камере (нише) расходного склада ВМ, если они не могут быть отгорожены друг от друга.
 
1.3.10.7. Рабочий комплект кернов с маркировочными знаками рекомендуется располагать рядом с маркиратором в пенале, в котором для каждого керна следует предусмотреть и обозначить постоянное место нахождения.
 
1.4. Порядок использования индексов для маркирования электродетонаторов и капсюлей-детонаторов.
 
1.4.1. При маркировании электродетонаторов и капсюлей-детонаторов на их гильзы по периметру должны наноситься шесть индексов:
 
два цифровых индекса, расположенных в центре, обозначают республику или край, область Российской Федерации (устанавливается Госгортехнадзором Российской Федерации) (приложение 5);
 
два буквенных индекса слева от цифровых обозначают номер предприятия (организации), подконтрольного округу (устанавливается приказом по округу);
 
два буквенных индекса справа от цифровых обозначают номер взрывника; устанавливается приказом по предприятию (организации).
 
Буквенные обозначения порядковых номеров предприятий-потребителей и взрывников указаны в таблице (приложение 4).
 
1.4.2. На предприятии следует иметь не менее 25% резервных номеров для присвоения их взрывникам.
 
1.4.3. При ведении взрывных работ группой взрывников допускается производить маркирование средств инициирования номером старшего взрывника, ответственного по наряду-путевке за взрывчатые материалы.
 
1.4.4. Номер, присвоенный взрывнику, при его переводе на другую работу или увольнении предприятием, должен быть законсервирован. Он может быть присвоен другому взрывнику только через 3 года. Этот же срок распространяется на порядок присвоения номера новому предприятию.
 
1.4.5. Средства инициирования, маркирование которых произведено неправильным набором кернов, а также нечетким отпечатком, подлежат уничтожению и для производства взрывных работ не выдаются. Маркированные средства инициирования подлежат уничтожению также и в случае увольнения взрывника с предприятия или перевода его на другую работу.
 
1.5. Организация работ по маркированию электродетонаторов и капсюлей-детонаторов.
 
1.5.1. Маркирование электродетонаторов и капсюлей-детонаторов должно производиться на расходном складе ВМ, за исключением случаев, оговоренных в п.п.1.5.3 и 1.5.4 настоящей инструкции.
 
1.5.2. В зависимости от специфики и объема взрывных работ на расходных складах ВМ могут применяться следующие варианты обеспечения взрывников маркированными средствами инициирования:
 
1.5.2.1. Приняв заказ, раздатчик расходного склада ВМ комплектует для каждого взрывника необходимое количество средств инициирования и маркирует их. Если в кассете взрывника имеется остаток (возврат) маркированных средств инициирования, то раздатчик набирает и маркирует только недостающее до заказанного количество средств инициирования.
 
1.5.2.2. Приняв заказ, раздатчик расходного склада ВМ комплектует для каждого взрывника необходимое количество средств инициирования из числа заранее промаркированных. Для реализации этого варианта допускается предварительное маркирование средств инициирования и хранение их в шкафу (на стеллаже) на расходном складе ВМ в пределах суточной потребности. При этом в каждой кассете должно храниться маркированных средств инициирования не больше, чем взрывник может израсходовать в одну смену.
 
1.5.3. При обслуживании взрывников в подземных раздаточных камерах ВМ маркирование средств инициирования следует производить либо заранее на расходном складе ВМ, либо непосредственно в раздаточной камере при условии выполнения п.1.3.10.4 настоящей инструкции, а при эксплуатации участковых пунктов хранения ВМ средства инициирования маркируются только на расходном складе ВМ и доставляются на участковые пункты хранения в кассетах. В этом случае хранение, транспортирование, выдача, прием и учет средств инициирования должны соответствовать требованиям ведомственных инструкций по устройству и эксплуатации подземных раздаточных камер и участковых пунктов хранения взрывчатых материалов.
 
1.5.4. При разовых, эпизодических сезонных работах продолжительностью не свыше 8 месяцев допускается производить маркирование средств инициирования в отдельных приспособленных помещениях, палатках или под навесом, а при работах передвижного характера (корчевка пней, дробление валунов, льдов и пр.) - под открытым небом за пределами опасной зоны и не ближе 25 м от места хранения взрывчатых материалов.
 
1.5.5. Электродетонаторы после маркирования должны быть подвергнуты проверке на соответствие электрического сопротивления указанному на этикетках коробок. Допускается производить замер электрического сопротивления электродетонаторов при нахождении их в маркировочной головке после нанесения маркировочных индексов.
 
1.5.6. Взрывник, получив средства инициирования, должен убедиться в соответствии нанесенных индексов его номеру и расписаться в Книге учета выдачи и возврата материалов, а после производства взрывных работ отчитаться об использовании взрывчатых материалов в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах.
 
1.5.7. При возврате взрывником неиспользованных маркированных средств инициирования раздатчик должен поместить их по сериям замедления в персональную кассету взрывника, предварительно подвергнув наружному осмотру, а электродетонаторы - еще проверке электрического сопротивления в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах.
 
1.5.8. В целях ускорения операций по приему остатков ВМ раздатчику разрешается принятый от взрывников "возврат" неиспользованных маркированных средств инициирования сначала помещать в резервные кассеты, а после обслуживания взрывников - выполнить работы, предусмотренные п.1.5.7 настоящей инструкции.
 
1.5.9. Маркированные средства инициирования на время отпуска, командировки или болезни взрывника должны храниться на расходном складе ВМ не более двух месяцев. По истечении этого срока, а также в случае появления коррозии на гильзах маркированных средств инициирования, последние должны быть уничтожены в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах.
 
В случае выдачи зажигательных трубок, хранившихся на складе ВМ от трех суток до двух месяцев, перед использованием от свободного конца их огнепроводного шнура должно быть отрезано 5 см. При этом необходимо обеспечить соблюдение установленной паспортом буровзрывных (взрывных) работ длины зажигательной трубки. 

 
2. ПЕРСОНАЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ МАРКИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРОВ И КАПСЮЛЕЙ-ДЕТОНАТОРОВ 
2.1. К операции по маркированию средств инициирования допускаются раздатчики и заведующие расходными складами ВМ, а при одновременном маркировании капсюлей-детонаторов и изготовлении зажигательных трубок лица, имеющие Единую книжку взрывника (мастера-взрывника).
 
Лица, допущенные к маркированию, назначаются для проведения этих работ приказом или распоряжением по предприятию (организации).
 
2.2. Лица, допущенные к маркированию средств инициирования, должны изучить рабочую инструкцию и пройти инструктаж у руководителя участка взрывных работ или технического руководителя предприятия (организации) с обязательной росписью в журнале инструктажа.
 
2.3. Повторные инструктажи персонала, допущенного к маркированию средств инициирования, необходимо производить периодически не реже одного раза в 2 года, а также при выявлении случаев нарушения (несоблюдения) требований настоящей инструкции.
 
2.4. Ремонт маркираторов должны осуществлять слесари или электрослесари. Качество проведенного ремонта и готовность маркиратора к работе проверяется лицом технического надзора с записью в специальном журнале, где также расписывается лицо, выполнившее ремонт.
 
Слесари, электрослесари и лица технического надзора, ответственные за производство ремонтных работ, назначаются распоряжением по шахте (руднику, предприятию, организации). Техническое обслуживание (смазка, протирка, подготовка к работе) в соответствии с требованиями раздела 8 приложения 1 к настоящей инструкции должны осуществлять лица, работающие на маркираторе. 

 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1. Должностные лица на предприятиях (организациях), а также инженерно-технические работники, связанные с маркированием средств инициирования, несут личную ответственность за нарушения требований настоящей инструкции.
 
3.1.1. Руководитель предприятия (организации) несет ответственность за:
 
своевременное обеспечение производственных подразделений техническими средствами и помещениями для маркирования средств инициирования;
 
привлечение к ответственности нарушителей требований настоящей инструкции.
 
Главный инженер или технический руководитель предприятия (организации) несет ответственность за:
 
обеспечение точного соблюдения подчиненным ему персоналом положений настоящей инструкции и контроля за их выполнением;
 
своевременную организацию систематического инструктажа взрывников, раздатчиков, раздатчиков-доставщиков, заведующего расходным складом ВМ по вопросам правильного выполнения маркирования средств инициирования, учета, хранения и использования их по прямому назначению.
 
3.1.2. Руководитель (начальник участка) взрывных работ и его заместители (помощники) несут ответственность за:
 
организацию работ по своевременному и качественному маркированию средств инициирования;
 
допуск к маркированию средств инициирования только тех лиц, которые имеют на это право;
 
обеспечение контроля за выполнением подчиненными работниками положений настоящей инструкции;
 
организацию систематического инструктажа персонала расходного склада ВМ по вопросам правильного выполнения маркирования средств инициирования, учета, хранения, транспортирования и использования их по назначению;
 
организацию ремонта маркираторов.
 
3.1.3. Горные мастера, прорабы несут ответственность за применение только маркированных средств инициирования при ведении взрывных работ.
 
3.1.4. Заведующий расходным складом ВМ несет ответственность за:
 
выполнение установленных правил хранения, размещения, приема, учета и выдачи маркированных средств инициирования на расходном складе ВМ, в раздаточных камерах и участковых пунктах хранения взрывчатых материалов;
 
содержание маркираторов в исправном состоянии.
 
3.1.5. Раздатчик (раздатчик-доставщик или взрывник-маркировщик) расходного склада ВМ несет ответственность за:
 
соблюдение порядка учета, хранения, выдачи и приема маркированных средств инициирования в соответствии с требованиями настоящей инструкции;
 
маркирование средств инициирования индексами, соответствующими номеру взрывника, получающего взрывчатые материалы;
 
качественное маркирование средств инициирования, а также своевременную их подготовку и доставку в раздаточные камеры и участковые пункты хранения.
 
3.1.6. Взрывник несет ответственность за:
 
выполнение установленных правил по использованию и учету маркированных средств инициирования;
 
обеспечение постоянного надзора за полученными маркированными средствами инициирования, не допуская передачи их другим лицам, потери, разбрасывания, самовольного уничтожения или использования не по назначению;
 
своевременную сдачу на склад ВМ или участковый пункт хранения остатка неиспользованных маркированных средств инициирования.

Приложение 1 

 Головка маркировочная 

 Паспорт ЛД07.771.00.00.00.ПС
 
1. Назначение изделия 
1.1. Маркировочная головка ЛД07.771.00.00.00 предназначена для маркировки наполненных изделий ГОСТ 6254-74* (кроме типов 8-А, 8-Б, 8-УТБ), электродетонаторов по ГОСТ 21806 и ГОСТ 9089-75 (кроме типов ЭДП и ЭДП-р) и других соответствующих промышленных электродетонаторов методом вдавливания шрифта в поверхность изделия. 
________________ 
* Действует ГОСТ 6254-85. - Примечание "КОДЕКС".     
             
2. Техническая характеристика 
				
	2.1. Привод маркировочной головки 
  
	ручной 

	2.2. Размеры маркируемых изделий, мм: 

		
	длина

	51-81 
		
	диаметр

	 7,2; 7,7 
		
	2.3. Количество одновременно наносимых индексов, шт. 
	6

	2.4. Высота шрифта, мм
       
	2 
		
	2.5. Габариты маркировочной головки, мм:

		
	длина  
	360

	     ширина 
	220

	     высота 
	190

	2.6. Масса маркировочной головки, кг 
	8 

            
3. Состав изделия и комплект поставки 

Головка маркировочная (в дальнейшем головка) состоит из следующих основных узлов:
 
3.1. Фиксатор ЛД07.771.01.00.00.
 
3.2. Фиксатор ЛД07.771.02.00.00.
 
3.3. Крышка ЛД07.771.03.00.00.
 
3.4. Гайка ЛД07.771.04.00.00.
 
3.5. Болт ЛД07.771.05.00.00.
 
3.6. Основание ЛД07.771.06.00.00.
 
3.7. Копир ЛД07.771.00.00.01.
 
3.8. Корпус ЛД07.771.13.00.00.
 
3.9. Шпонка ЛД07.771.00.00.03.
 
3.10. Палец ЛД07.771.00.00.04.
 
3.11. Комплект клейм согласно заказу.
 
3.12. Паспорт ЛД07.771.00.00.00.ПС.
 
3.13. Комплект приспособлений для извлечения капсюлей-детонаторов из головки ЛД07.771.00.00.19.
 
3.14. Шаблон ЛД07.771.15.00.00. 
            
4. Устройство и принцип работы 
  
4.1. Головка (рис.1, 2, 3, 4) представляет механизм, выполненный в виде цилиндрического корпуса 3, на верхней поверхности которого в радиальных пазах установлены ползуны 21 с клеймами 5. Ползуны снабжены пальцами 2, последние входят в зацепление с копиром 4, выполненным в виде спирали Архимеда.

                 
Рис.1 

Рис.2 

       
Рис.3 

     
Рис.4 
4.2. Головка снабжена тремя фиксаторами.
 
4.2.1. Фиксаторы 7 предназначены для фиксации крышки 1 на корпусе 3 от свободного вертикального перемещения. Фиксаторы 7 состоят из корпуса 12, в котором установлен подпружиненный ползун 13 с ограниченным ходом перемещения при помощи заштифтованной гайки 14. Фиксаторы 7 установлены на приливах крышки 1.
 
4.2.2. Фиксатор 8 предназначен для фиксации изделия от вертикального перемещения, а также исключает возможность взаимного перемещения корпуса 3 и копира 4 при отсутствии изделия. Фиксатор 8 установлен на крышке 1 и представляет собой пластину, согнутую определенным образом и имеющую специальное отверстие для загрузки изделиями головки.
 
4.2.3. Фиксатор 9 предназначен для фиксации крышки 1 от возможного перемещения ее вокруг центральной оси головки в положении окончания маркировки против часовой стрелки и исключает отвод крышки в исходное положение, если процесс маркировки не закончен. Фиксатор 9 представляет собой обойму 15, в которой в пазу прямоугольной формы перемещается подпружиненный ползун 16, в котором установлен подпружиненный палец 17, выполняющий роль фиксатора.
 
4.3. Принцип действия.
 
При повороте вручную за рукоятку крышки 1 на 90° вокруг центральной оси головки до упора вместе с ней на этот угол повернутся: корпус 3, в радиальных пазах которого установлены 6 ползунов 21 с клеймами, а также фиксаторы 7, 8. Пальцы 2 ползунов 21 нижними концами находятся постоянно в зацеплении со спиралью Архимеда, изготовленной на верхней поверхности копира 4. При повороте корпуса 3 пальцы ползунов 21 скользят по боковой поверхности спирали Архимеда, заставляя ползуны 21, а вместе с ними и клейма 5 радиально перемещаться к центру головки. Клейма 5, перемещаясь вместе с ползунами 21, подходят к боковой поверхности изделия и внедряются в нее, оставляя на поверхности индексы маркировки. При обратном движении крышки 1 клейма 5 с ползунами 21 возвращаются в первоначальное положение. 
            
5. Указания мер безопасности 
5.1. Маркирование электродетонаторов и капсюлей-детонаторов устройствами обжимного типа является взрывоопасной операцией.
 
5.2. Для безопасной работы на маркировочной головке необходимо:
 
5.2.1. Изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации маркировочной головки и правила безопасной работы на ней.
 
5.2.2. Маркировочную головку надежно закрепить и заземлить на рабочем месте за нагрудным щитком, который также должен быть надежно закреплен и заземлен.
 
5.2.3. Маркирование средств инициирования выполнять только за нагрудным щитком.
 
5.2.4. Соблюдать все меры безопасности, предусмотренные инструкцией по эксплуатации маркируемых изделий. 
            
6. Подготовка к работе 
6.1. Установить на глубиномере микрометрическом ГОСТ 7470-78* размер, равный расстоянию от донца изделия до установленного места его маркирования, или изготовить соответствующий шаблон. 
________________ 
* Действует ГОСТ 7470-92. - Примечание "КОДЕКС".   
 
6.2. В центральное отверстие крышки 1 ввести шток глубиномера или шаблон до упора в регулировочный болт 11.
 
6.3. Ориентируясь по установленному размеру на глубиномере или метке на шаблоне, произвести регулировку маркировочной головки по высоте регулировочным болтом 11, предварительно отвернув гайку 10.
 
6.4. По окончании регулировки затянуть гайку 10.
 
6.5. Извлечь глубиномер или шаблон из маркировочной головки. 
                 
7. Порядок работы 

7.1. Подлежащее маркированию изделие ввести донцем в отверстие крышки 1 до упора в регулировочный болт 11.
 
7.2. Выдвинуть фиксатор 8 до упора. В этом положении фиксатор фиксирует изделие.
 
7.3. Повернуть за ручку крышку 1 вокруг оси маркировочной головки до упора и вернуть в первоначальное положение.
 
Внимание: 1. Ручка с крышкой 1 головки поворачивается только в том случае, если флажок 8 находится в выдвинутом положении.
 
2. Недомаркированное изделие из устройства не вынимать.
 
7.4. Задвинуть флажок 8 до освобождения изделия и стопорения корпуса 3 с копиром 4.
 
7.5. Извлечь изделие из головки.
 
7.5.1. Извлечение электродетонаторов производить за провода свободно без усилий.
 
7.5.2. Извлечение капсюлей-детонаторов производить с помощью приспособления черт. ЛД07.771.00.00.19, вставленного до упора в гильзу КД.
 
7.6. Произвести визуально контроль наличия всех шести знаков маркировки на изделии. 
            
8. Техническое обслуживание 
8.1. Техническое обслуживание головки маркировочной должно обеспечивать постоянную ее готовность к работе, предупреждение загрязнения и коррозии деталей, а также своевременное выявление и устранение неисправностей.
 
8.2. Для головки маркировочной, находящейся в эксплуатации, вводятся следующие виды обслуживания:
 
профилактические осмотры (один раз в смену);
 
периодическая проверка (не реже одного раза в полгода).
 
8.3. Во время профилактических осмотров необходимо выполнить следующие работы:
 
8.3.1. Ослабить гайку 10 и вывернуть регулировочный болт 11 (рис.1). Очистить внутреннюю полость корпуса 3 от скопления пыли и грязи, а после смазки ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 произвести сборку в обратном порядке.
 
8.3.2. Оттянуть подпружиненный ползун 13 фиксаторов 7 до расцепления их с корпусом 3 и снять крышку 1 (рис.1, 2). Протереть уайт-спиритом рабочие пазы корпуса 3, кернов 5 и произвести легкую смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Сборку осуществлять в обратном порядке.
 
8.4. Во время профилактической проверки нужно полностью разобрать головку маркировочную для ремонта и замены изношенных деталей, протирки и смазки ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Разбраковку производить в следующей последовательности:
 
8.4.1. Снять крышку 1 в соответствии с п.8.3.2.
 
8.4.2. Снять фиксатор 9, для чего ослабить гайку 10, вывернуть регулировочный болт 11 из корпуса 3, отвернуть две гайки 18 и вывернуть винты 19.
 
8.4.3. Снять корпус 3 с кернами 5.
 
8.4.4. Отвернуть четыре винта 20 и снять копир 4 с основания.
 
8.4.5. Сборку маркировочной головки производить в обратной последовательности. 
            
9. Характерные неисправности и методы их устранения 
				
Наименование неисправностей, внешнее проявление, дополнительные признаки 

	Вероятная причина 
	Метод устранения 
	Примечание 
	
Маркировка изделий нечеткая или проставляются не все индексы 

	Износ шрифта кернов 
	Заменить новым 

Нет фиксации корпуса 3 и копира 4 в момент, когда флажок 8 открыт 

	Фиксатор 8 не доведен до упора 
	Установить флажок в конечное положение 

Маркировка на изделии проставляется в неустановленном месте 

	Не настроена маркировочная головка 
	Настроить маркировочную головку по глубиномеру или шаблону 

 
      
10. Сведения о консервации и упаковке 
10.1. Головка, комплект клейм и комплект приспособлений упаковываются индивидуально в промасленную бумагу ГОСТ 16295-77* и укладываются в деревянную тару. 
________________ 
* Действует ГОСТ 16295-93. - Примечание "КОДЕКС".    
 
10.2. Для упаковки разрешается применять другие материалы, обеспечивающие сохранность изделий при хранении и транспортировке.
 
10.3. Допускается групповая упаковка маркировочных головок в деревянную тару. 

          
Приложение 2 

Маркиратор 

1 - щиток нагрудный из оргстекла; 2 - головка маркировочная; 3 - стол (рекомендуемый вариант) 
Приложение 3 

Шкаф для хранения кассет с маркированными электродетонаторами (8 ступеней замедления, 66 взрывников) 

  
          
 Приложение 4 

 Таблица буквенных обозначений номеров предприятий-потребителей и взрывников 

Примечания: 1. Пример записи индексов маркировки на гильзах ЭД и КД      

                      
При этом первая цифра в обозначении номеров соответствует буквам, расположенным в вертикальном столбце
 
КВ=54; ЭР=231. 
2. Для увеличения количества номеров до 812 предприятий-потребителей данная таблица может быть расширена за счет применения букв Щ; Ь; Ы.

Приложение 5 

 Перечень индексов, установленных республикам, краям 
и областям Российской Федерации для маркировки средств инициирования 
					
	N 
п/п
 
	Наименование территории 
	Индекс 
		
	1 
	2
 
	3 
		
	1
 
	Республика Башкортостан 
	01 
		
	2 
	Бурятская ССР
       
	02 
		
	3 
	Республика Дагестан
       
	03 
		
	4 
	Кабардино-Балкарская ССР
       
	04 
		
	5 
	Республика Калмыкия - Хальмг Танги 
	05

	6 
	Республика Карелия 
	06

	7
 
	Коми ССР 
	07 
		
	8
 
	Республика Марий Эл 
	08 
		
	9 
	Мордовская ССР
       
	09 
		
	10 
  
	Северо-Осетинская ССР 
	10 
		
	11 
  
	Республика Татарстан 
	11 
		
	12 
	Республика Тува
       
	12 
		
	13 
  
	Удмуртская республика 
	13 
		
	14 
	Чечено-Ингушская республика 
	14

	15 
  
	Чувашская республика 
	15 
		
	16 
  
	Республика Саха (Якутия) 
	16 
		
	17 
  
	Алтайский край 
	17 
		
	18 
  
	Амурская область 
	18 
		
	19 
	Архангельская область 
	19

	20 
	Астраханская область 
	20

	21 
  
	Белгородская область 
	21 
		
	22 
	Брянская область 
	22

	23 
	Владимирская область 
	23

	24 
	Волгоградская область 
	24

	25 
	Вологодская область 
	25

	26 
	Воронежская область 
	26

	27 
	Ивановская область 
	27

	28 
	Иркутская область 
	28

	29 
	Калининградская область 
	29

	30 
	Калужская область 
	30

	31 
	Камчатская область 
	31

	32
 
	Кемеровская область 
	32 
		
	33 
	Кировская область 
	33

	34 
	Костромская область 
	34

	35 
  
	Краснодарский край 
	35 
		
	36 
  
	Красноярский край 
	36 
		
	37 
	Курганская область 
	37

	38 
  
	Курская область 
	38 
		
	39 
	Ленинградская область 
	39

	40 
  
	Липецкая область 
	40 
		
	41 
  
	Магаданская область 
	41 
		
	42 
	Московская область 
	42

	43 
	г.Москва 
	43

	44 
	Мурманская область 
	44

	45 
	Нижегородская область 
	45

	46 
	Новгородская область 
	46

	47 
	Новосибирская область 
	47

	48 
	Омская область 
	48

	49 
	Оренбургская область 
	49

	50 
	Орловская область 
	50

	51 
	Пензенская область 
	51

	52 
	Пермская область 
	52

	53 
	Приморский край 
	53

	54 
	Псковская область 
	54

	55 
	Ростовская область 
	55

	56 
	Рязанская область 
	56

	57 
	Самарская область 
	57

	58 
	Саратовская область 
	58

	59 
	Сахалинская область 
	59

	60 
	Свердловская область 
	60

	61 
	Смоленская область 
	61

	62 
	Ставропольский край 
	62

	63 
	Тамбовская область 
	63

	64 
	Тверская область 
	64

	65 
	Томская область 
	65

	66 
	Тульская область 
	66

	67 
	Тюменская область 
	67

	68 
	Ульяновская область 
	68

	69 
	Хабаровский край 
	69

	70 
	Челябинская область 
	70

	71 
	Читинская область 
	71

	72 
	Ярославская область 
	72

           
 Текст документа сверен по:
 официальное издание
 Серия 13. Нормативные документы по безопасности, 
надзорной и разрешительной деятельности в области 
взрывных работ и изготовления взрывчатых материалов. Выпуск 11. - М.: ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность", 2004