**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 июля 2018 г. по 30 сентября 2018 г.**

**Свердловская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Горноуральского городского округа, ГТС Башкарского водохранилища на р. Ямбарка III класс, ГТС Висимского водохранилища на р. Шайтанка III класс, ГТС Петрокаменского водохранилища на р. Нейва III класс, ГТС Южаковского водохранилища на р. Ямбарка III класс | 13-24 августа 2018 г. | Акт № Св-3776-р-А, предписания Св-3776-р-П/1, Св-3776-р-П/2, Св-3776-р-П/3 от 24.08.2018. |  **ГТС Висимского водохранилища:**1. Не представлена в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти декларация безопасности при эксплуатации гидротехнического сооружения III класса – декларация безопасности, разработанная и утвержденная в установленном порядке, отсутствует (п. 8.1 проверочного листа)- 01.05.2019.
2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные в установленном порядке (п.3 проверочного листа) - 01.05.2019.
3. Не обеспечена соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации – отсутствуют протоколы аттестационной комиссии в области безопасности ГТС (п.6 проверочного листа) – 01.05.2019
4. Информация о ГТС не внесена в Российский регистр гидротехнических сооружений (п.7 проверочного листа).- 01.05.2019.
5. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния бетонных конструкций паводкового водосброса (п.1.1 проверочного листа) – 01.05.2020.
6. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния крепления правого откоса подводящего канала – плиты крепления деформированы (п.1.1 проверочного листа) – 01.05.2020.
7. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния бетонного крепления правого откоса отводящего канала и водобойного колодца – плиты крепления разрушены (п.1.1 проверочного листа) – 01.05.2020.
8. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния кровли павильона подъемных механизмов - отсутствует один лист профнастила (п.1.1 проверочного листа)- 01.05.2019.
9. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния ремонтного заграждения - металлические конструкции подвержены коррозии, отсутствуют деревянные щиты (п.1.1 проверочного листа) – 01.05.2019.
10. Не в полной мере производится мониторинг за уровнем воды в водохранилище - водомерная рейка отсутствует (п.1.2 проверочного листа) – 01.05.2019.

**ГТС Петрокаменского водохранилища:**1. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные в установленном порядке (п.3 проверочного листа) – 01.05.2019.
2. Не обеспечена соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации – отсутствуют протоколы аттестационной комиссии в области безопасности ГТС (п.6 проверочного листа) – 01.05.2019.
3. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния железобетонных конструкций паводкового водосброса (п.1.1. проверочного листа) - 01.05.2020.
4. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния ремонтного затвора – шандоры подвержены коррозии (п.1.1 проверочного листа) – 01.05.2019.
5. Не в полной мере производится мониторинг за уровнем воды в водохранилище - водомерная рейка отсутствует (п.1.2 проверочного листа) – 01.05.2019.
6. Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС (п.10 проверочного листа) – 01.05.2019.

**ГТС Южаковского водохранилища:**1. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные в установленном порядке (п.3 проверочного листа) – 01.05.2019.
2. Не производится мониторинг за уровнем воды в водохранилище - водомерная рейка отсутствует (п.1.2 проверочного листа) – 01.05.2019.
3. Не обеспечена соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации – отсутствуют протоколы аттестационной комиссии в области безопасности ГТС (п.6 проверочного листа) – 01.05.2019.
4. Информация о ГТС не внесена в Российский регистр гидротехнических сооружений (п.7 проверочного листа). – 01.05.2019.

**ГТС Башкарского водохранилища:**1. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные в установленном порядке (п.3 проверочного листа) – 01.05.2019.
2. Не обеспечена соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации – отсутствуют протоколы аттестационной комиссии в области безопасности ГТС (п.6 проверочного листа) – 01.05.2019.
3. Информация о ГТС не внесена в Российский регистр гидротехнических сооружений (п.7 проверочного листа) – 01.05.2020.
4. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния крепления верхового откоса в районе паводкового водосброса – крепление выполнено с отступлением от проектной документации, отсутствует железобетонная облицовка (п.1.1 проверочного листа)- 01.10.2020.
5. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния соединительного мостика шахты паводкового водосброса - мостик отсутствует (п.1.1 проверочного листа) – 01.10.2020.
6. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния ледозащитного сооружения – ледозащитное сооружение отсутствует (п.1.1 проверочного листа) 01.10.2020.
7. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния решетки шахты паводкового водосброса – отсутствует сороудерживающая решетка в левой секции водосброса (п.1.1 проверочного листа) 01.10.2020.
8. Не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС в части реализации мер по обеспечению технически исправного состояния водоотводящего тракта - отсутствуют плиты крепления, имеется разрушение железобетонных конструкций с оголением арматуры, отсутствует перильное ограждение в нижней части быстротока (п.1.1 проверочного листа) – 01.10.2020.
 | Протокол на ЮЛ по ст.9.2 КоАП РФ от 31.08. Постановление 14-00-30/24-18 от 10.09.2018 - штраф 20 тыс.руб. |